**Commune de GOURLIZON – marché à procédure adaptée (Art. 28 CMP) : Rénovation bâtiment Ty Bras en maison des associations**

 Objet : Rénovation des installations électriques et installation VMC

Description sommaire des travaux à réaliser

I  - Electricité:

Alimentation triphasé

Alimentation du coffret principal

* Tableau et pose 1 inter général, interrupteurs différentiels, disjoncteurs divisionnaires et interrupteur lumière

+ futur départ vers le préau avec coupure générale 3 prises 20A + T

Local technique / Chaufferie :

* 1 foyer lumineux sur simple allumage
* 1 alimentation chaudière + interrupteur pompier
* 1 alimentation « cumulus » sans jour et nuit
* 2 prises 2 x 10/16 + T
* Coupure sur alimentation vers le préau à l’intérieur du local technique

Cuisine :

* 1 foyer lumineux sur télérupteur à 2 boutons poussoirs
* 4 prises 2 x 10/16 + T
* 4 prises 20A + T

Local couloir :

* 1 alimentation ventilation cuisine avec variateur mono 230 V – 6A
* 1 alimentation vmc salle « Bistro » mono 230 V – 6A

Salle rez de chaussée

* 2 foyers lumineux simple
* 7 prises 2 x 10/16 + T
* 1 bloc 4 prises 2 x 10 + T en angle
* 1 prise antenne télévision et 1 prise téléphonique cablée (à reprendre avec les arrivées existantes)

Sanitaires :

* 2 foyers lumineux simple sur allumage
* 1 prise 2 x 10/16 + T
* 1 alimentation « cumulus » (sans jour et nuit)

Entrée

1 foyer lumineux simple sur allumage

1 foyer lumineux simple sur allumage extérieur

Escalier

* 3 foyers lumineux avec cellule à temporisation
* 1 prise 2 x 10/16 + T

Etage

* Dans chaque pièce  (4 à usage de bureaux futurs) :

 1 foyer lumineux simple sur allumage

 2 prises 2 x 10/16 + T

* Dans les pièces de rangement

1 foyer lumineux (3) simple sur allumage

**RDC et étage : Apport d’énergie électrique (4 en RDC et 5 à l’étage) pour alimentation volets roulants électriques à prévoir**

II – Eclairage de sécurité :

 BAES (Blocs autonomes d’éclairage de sécurité) : 8

 Implantation à prévoir

* à chaque « issue »
* à chaque niveau
* à chaque escalier
* à chaque changement de direction

II – Ventilation

**A – travaux de ventilation en cuisine :**

 1 Ventilateur d’extraction

 Ventilateur d’extraction simple flux

 Interrupteur de proximité

 Manchettes souples M0

 Supportage

 Commande marche/arrêt/variation de vitesse manuelle

 Raccordement électrique sur attente électricien

 Réseau d’extraction

 Conduit en acier galvanisé spiralé D.125 à 200

 Ensemble raccords et accessoires de pose

 Bouche d’extraction

 Bouches d’extraction autoréglables ALDES type BAP ou similaire : fourniture 4 unités

 Volets de surpression

 Percement du mur pour prise d’air extérieurs non compris

 Volets de surpression France Air type SPFA ou similaire

 Grille extérieure type GLA ou similaire

 Conduit de liaison en traversée de mur

 Rejet côté arrière batiment amenée dans la réserve du local couloir

 Percement du mur pour rejet d’air extérieur non compris

 Grille extérieure type GLA ou similaire

**B – Travaux de ventilation dans la grande salle**

Ventilateur d’extraction

 Ventilateur d’extraction simple flux VIM type KMDT ou similaire

 Interrupteur de proximité

 Manchette souples M0

 Supportage

 Commande marche/arret/variation de vitesse manuelle

 Raccordement électrique sur attente électricien

 Réseau d’extraction

 Conduit en acier galvanisé spiralé D.125 à 200

 Ensemble raccords et accessoires de pose

 Bouches d’extraction

 Bouches d’extraction autoréglables ALDES type BAP ou similaire : fourniture de 4 unités

 Rejet arrière côté batiment (voir rejet arrière local réserve couloir)

 Grille extérieure type GLA ou similaire

L’entreprise s’engage à fournir une installation conforme aux spécifications et règles, en parfait état de fonctionnement et d’exploitation.

Chaque entreprise qui répondra à la consultation sera tenue de prendre elle-même les mesures précises pour le chiffrage du devis

La prestation de l’entreprise comprend également depuis l’origine des installations :

* Les percements, saignées et rebouchage
* Toutes les sujétions pour des ouvrages en parfait état de fonctionnement
* - Les plans d’exécution

L’entreprise fournira

* 1 devis quantitatif avec chiffrage
* 1 documentation technique détaillant toutes les caractéristiques des matériels présentés par l’entreprise.
* Tous les documents et pièces justificatives demandés.

**Visite préalable du site obligatoire** : prière de contacter la Mairie de GOURLIZON : Tél : 02.98.91.08.92 (Du lundi au vendredi exclusivement sauf le jeudi après-midi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h)

Le tout devant être adressé sous pli cacheté à la **Mairie de GOURLIZON**

 **12, rue de la Mairie**

 **29710 GOURLIZON**

**Avant le mardi 28 avril 2015, 17 h délai de rigueur**

La prestation de l’entreprise comprend également depuis l’origine des installations :

* Les percements, saignées et rebouchage
* Toutes les sujétions pour des ouvrages en parfait état de fonctionnement
* Les plans d’exécution

L’entreprise fournira

* 1 devis quantitatif avec chiffrage
* 1 documentation technique détaillant les caractéristiques des matériels présentés par l’entreprise