**MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX**

**BORDEREAU DES PRIX**

|  |
| --- |
| **Représentant du pouvoir adjudicateur** |
| Monsieur le Maire de Brasparts |

|  |
| --- |
| **Objet du marché** |
| TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE – PROGRAMME 2015 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Prix** | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | **Prix unitaire en chiffres (HT)** |
| **1** | Enrobés 120 kg/m²Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 sur chaussée à raison de 120 kg/m², comprenant le réglage, le nivellement, le compactage à chaud et toutes sujétions de mise en œuvre.**La tonne :** | **T** |
| **2** | Couche d'accrochage avant mise en oeuvre d'enrobés Ce prix rémunère : la fourniture, le transport et le répandage d'émulsion de bitume à raison de 300 grammes de bitume résiduel au mètre carré en couche d'accrochage pour les enrobés.**Le mètre carré :**  | **M²** |
| **3** | Revêtement bicouche au bitume fluxéCe prix rémunère : - La signalisation temporaire, - Le balayage et le grattage de la chaussée, comblement des nids de poule, le nettoyage et toutes sujétions nécessaires. - L'exécution d'un revêtement bicouche comprenant deux couches de bitume fluxé 80/100 avec un dosage total de 2.3 kg/m², le dopage dans la masse ou en surface, le gravillonnage en gravillons 6.3/10 lavé B1 à raison de 8 l/m2 et en 4/6.3 lavé B1 à raisonde 7 l/m2,le compactage au compacteur à pneus, l'aspiration ou le balayage des rejets.Ce prix comprend la fourniture, le transport, et le répandage de bitume fluxé, la fourniture, le chargement le transport et la mise en oeuvre de gravillons et s'applique au mètre carré de chaussée revêtue.**Le mètre carré :** | **M²** |
| **4** | Rabotage chaussées et/ou engravures en rive ou transversales Ce prix rémunère : - La signalisation temporaire pendant les travaux et jusqu'à la mise en oeuvre des enrobés. - Le rabotage de chaussées et/ou engravures en rive ou transversales sur une profondeur moyenne inférieure ou égale à 5 cm, y compris aspiration, transport et mise en dépôt des matériaux.**Le mètre carré :** | **M²** |
| **5** | Revêtement tricouche 10/14 avec pré-gravillonage Ce prix rémunère : Un pré gravillonage à sec à raison de 6 l/m² de 10/14, un premier répandage d’émulsion de bitume à 60% à raison de 2 kg/m² suivi d’un gravillonage 10/14 à raison de 8 l/m² et d’un cylindrage léger.Un deuxième répandage d’émulsion de bitume à 60% à raison de 2 kg/m² suivi d’un gravillonage 6/10 à raison de 6 l/m² et d’un cylindrage poussé.Un troisième répandage d’émulsion de bitume à 60% à raison de 2 kg/m² suivi d’un gravillonage 4/6 à raison de 6 l/m² et du cylindrage. Tous travaux préparatoires, fournitures, transport, sujétions et main d’oeuvre comprises. Le balayage des rejets sera realisé dans les quinzes jours après les travaux.**Le mètre carré :** | **M²** |
| **6** | Travaux de point à temps PATACe prix rémunère : La preparation de la chaussée et des rives et comprend: la préparation des supports (comblement des nids de poule, le nettoyage et toutes sujétions nécessaires), la protection des dépendances, la fourniture et l’épandage manuel de l’émulsion, la fourniture et l’épandage manuel de gravillons 6/10 et 4/6, le compactage, la signalisation.Est compris le balayage des rejets au plus tard quinze jours après la réalisation des travaux, la signalisation pendant les travaux ainsi que la mise en sécurité de la voie durant les quinzes jours suivant les travaux. Ce prix sera rémunéré sur la base des bons d’enlèvement de l’émulsion. Toutes fournitures, sujétions et main d’oeuvre comprises.**La tonne :** | **T** |

A ,le A Brasparts, le

Le candidat Le Maire de Brasparts

 Jean Pierre BROUSTAL