**MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX**

**BORDEREAU DES PRIX**

|  |
| --- |
| **Représentant du pouvoir adjudicateur** |
| Monsieur Le Maire de Lannedern |

|  |
| --- |
| **Objet du marché** |
| TRAVAUX DE FAUCHAGE DE LA VOIRIE COMMUNALE 2017 / 2018 / 2019 |

Tous les prix suivants comprennent :

- La fourniture et l’exécution des travaux en conformité avec les normes et règles en vigueur ainsi que les cahiers des clauses particulières (CCP) qui s’y appliquent,

- L’ensemble des prestations nécessaires à l’organisation, l’hygiène et la sécurité du chantier durant la durée des travaux,

- La signalisation temporaire spécifique à ces travaux,

- Le nettoyage de la chaussée au fur et à mesure de l’avancement des travaux par balayage manuel ou mécanique.

La tarification est pratiquée au kilomètre et doit tenir compte de la vitesse d’avancement.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Prix** | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | **Prix unitaire en chiffres (HT)** |
| **1** | Préparation des interventionsCe prix rémunère au Forfait le temps nécessaire à la mise au point de l’intervention : métrage des linéaires et définition des rues et voies à traiter, mise au point des bons de commandes, réunions de mise au point technique avec les communes… Le maitre d’ouvrage estime le temps à passer à +/- 1 journée **La préparation :** | **U** |
| **2** | Phase 1 : Fauche de sécurité du printemps :Ce prix rémunère au kilomètre d’accotement la réalisation du fauchage ou débroussaillage des **deux cotés** de la voie communale les accotements sur une largeur comprise entre 1.20 m et 2,40 m selon l’accotement. Ces travaux seront réalisés au moyen d’un rotor. Ce prix comprend le dégagement nécessaire au dégagement de la visibilité dans les virages, aux abords des carrefours, et des panneaux de signalisation. **Le Kilomètre :** | **Km de voirie** |
| **3** | Phase 2 : Fauche de talus + accotement complète de l’été :Ce prix rémunère au kilomètre de passage la réalisation du fauchage ou débroussaillage des talus sur toute leur hauteur à l’aide d’un rotor sur un tracteur épareuse des **deux cotés** de la voie communale. Ce prix comprend également la réalisation du fauchage/débroussaillage de l’accotement sur une largeur comprise entre 1.20 m et 2,40. Ces travaux seront réalisés au moyen d’un rotor.**Le Kilomètre:** | **Km de voirie** |
| **4** | Fauchage supplémentaire :Ce prix rémunère à l’heure la réalisation supplémentaire de travaux de fauchage d’accotements ou de talus à la demande de la mairie en dehors du kilométrage de voirie du marché. **L’heure :** | **H** |

A ,le A Lannedern, le

L’entrepreneur Le maire de Lannedern,

 Georges POULIQUEN