**MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX**

**BORDEREAU DES PRIX**

|  |
| --- |
| **Représentant du pouvoir adjudicateur** |
| Monsieur Le Maire de Langolen |
| **Objet du marché** | |
| TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE –  PROGRAMME 2018 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Prix** | **Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)** | **Prix unitaire en chiffres (HT)** |
| **1** | **Enrobés 220 kg/m² (chantier de Kerdanne)**  Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 sur chaussée à raison de 220 kg/m², comprenant le réglage, le nivellement, le compactage à chaud et toutes sujétions de mise en œuvre. **La tonne :** | **T** |
| **2** | **Revêtement bicouche au bitume fluxé**  Ce prix rémunère :  - La signalisation temporaire, Le balayage et le grattage de la chaussée, l'exécution d'un revêtement bicouche comprenant deux couches de bitume fluxé 80/100 avec un dosage total de 2.3 kg/m2, e dopage dans la masse ou en surface, le gravillonnage en gravillons 6.3/10 lavé B1à raison de 8 l/m2 et en 4/6.3 lavé B1 à raison de 7 l/m2, le compactage au compacteur à pneus, l'aspiration ou le balayage des rejets.  Ce prix comprend la fourniture, le transport, et le répandage de bitume fluxé, la fourniture, le chargement le transport et la mise en œuvre de gravillons et s'applique au mètre carré de chaussée revêtue.  **Le mètre carré :** | **M²** |
| **3** | **Rabotage chaussées et/ou engravures en rive ou transversales**  Ce prix rémunère :  -La signalisation temporaire pendant les travaux et jusqu'à la mise en œuvre des enrobés.  -Le rabotage de chaussées et/ou engravures en rive ou transversales sur une profondeur moyenne inférieure ou égale à 5 cm, y compris aspiration, transport et mise en dépôt des matériaux.  **Le mètre carré :** | **M²** |
| **4** | **Confection de trottoirs en enrobé 0/6 à 90 kg/m2**  Ce prix rémunère :  -La confection de trottoirs comprenant la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’enrobés 0/6 manuellement ou mécaniquement à raison de 90 kg par m2 pour finition, couche d’accrochage, compactage. Toutes fournitures, sujétions et main-d’œuvre comprise.  **Le mètre carré :** | **M²** |
| **6** | **Découpe de chaussée**  Ce prix rémunère la découpe soignée du revêtement de chaussée existante comprenant toutes sujétions dues au raccordement de la chaussée neuve, et l'évacuation des produits en un lieu approprié.  **Le mètre :** | **Ml** |

A , le A Langolen, le

Le candidat Le Maire de Langolen

Jean-René CORNIC