**Objet : Commune de Penmarc’h – Pose et fourniture d’une main courante sur le terrain principal**

**Bordereau des prix unitaires**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf  | Désignation des travaux  | Unité  | P.U. H.T. | MONTANT H.T.  |
|  | Travaux comprenant :Main courante : La fourniture et la pose d'une main courante en acier galvanisée avec panneaux, grillage en partie basse.Portail : 2 portails , vantaux de largeur 1,50 m soit 3 m d’ouverture – Hauteur = 1.10 m | mlU |  |  |
| TOTAL H.T.TVA 20% |  |
| TOTAL TTC  |  |