**Objet : Commune de Penmarc’h – Pose et fourniture d’une main courante sur le terrain principal**

**Bordereau des prix unitaires**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf | Désignation des travaux | Unité | P.U. H.T. | MONTANT H.T. |
|  | Travaux comprenant :  Main courante :  La fourniture et la pose d'une main courante en acier galvanisée avec panneaux, grillage en partie basse.  Portail :  2 portails , vantaux de largeur 1,50 m soit 3 m d’ouverture – Hauteur = 1.10 m | ml  U |  |  |
| TOTAL H.T.  TVA 20% | |  |
| TOTAL TTC | |  |