Détail de quantités estimatives pour une consultation de fourniture de peinture et de consommables pour les services techniques de la commune de Penmarch

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits** | **Références** | **conditionnement** | **Quantité en L pour estimatif** | **Total HT €** |
| Impression glycéro pour travaux courants |  | 3L | 60 |  |
| 15L | 40 |  |
| Impression glycéro pour travaux soignés |  | 3L | 60 |  |
| 15L | 40 |  |
| Impression acrylique |  | 3L | 30 |  |
| 15L | 20 |  |
| Peinture primaire anti corrosion glycéro |  | 0,75L | 10 |  |
| 3L | 5 |  |
| Peinture glycéro anti rouille laque ou satin finition |  | 0,75 | 10 |  |
| 3L | 10 |  |
| Peinture microporeuse glycéro pour le bois |  | 0,75L | 10 |  |
| 3L | 10 |  |
| Peinture sous couche d’accrochage pour pvc-alu et métaux non ferreux |  | 0,75L | 5 |  |
| 2,5L | 5 |  |
| Peinture glycéro mat poché isolant |  | 3L | 25 |  |
| 5L | 25 |  |
| 15L | 25 |  |
| Peinture mat acrylique |  | 3L | 30 |  |
| 5L | 30 |  |
| 15L | 30 |  |
| Peinture glycéro mat tendue |  | 5L | 60 |  |
| 15L | 40 |  |
| Peinture acrylique garnissante pour toile de verre |  | 3L | 80 |  |
| 5L | 60 |  |
| 15L | 50 |  |
| Peinture de sol polyuréthane bicomposante |  | 5L | 50 |  |
| Peinture façades classe D2 pliolite – film mince |  | 15L | 200 |  |
| Peinture façade classe D2 mat (acrylique polysiloxane)- film mince |  | 15L | 200 |  |
| Peinture façade classe D3 impression |  | 15L | 200 |  |
| Peinture façade classe D3 finition mat ou velours |  | 15L | 200 |  |
| Décrochant pour galva |  | 1L | 5 |  |
| 5L | 5 |  |
| Produit anti mousses algicide type ALGIMOUS |  | 5L | 50 |  |
| 20L | 100 |  |
| **Produits** | **références** | **conditionnement** | **Quantités en ML pour estimatif** | **Total HT €** |
| Lessive nettoyant dégraissant pour peinture PVC |  | 5L | 15 |  |
| Décapant peinture lasure et vernis |  | 0,75L | 3 |  |
| 5L | 5 |  |
| Toile de verre maille fine plafond |  | 50 ML | 100 |  |
| Toile de verre petit chevron |  | 50 ML | 100 |  |
| Toile de verre grand chevron |  | 50ML | 100 |  |
| Toile de verre damier |  | 50ML | 100 |  |
| Colle toile de verre. Type Ovalit V |  | 10 Kg | 60 |  |
|  | 20 Kg | 40 |  |
| Colle blanche pour revêtements muraux type Ovalit M |  | 20 kg | 60 |  |
| Néoprène liquide type Pattex |  | 0.5 Kg | 5 |  |
| Enduit de lissage pour sol - classe P4 |  | 5 Kg | 5 |  |
| Enduit de lissage pour sol fibré – classe P4 |  | 25 Kg | 500 |  |
| Primaire d’accrochage préparation des sols |  | 5Kg | 60 |  |
|  | 20 Kg | 40 |  |
| Enduit joint à bande séchage env. 8H |  | 25 kg | 100 |  |
| Enduit joint à bande prêt à l’emploi pièce d’eau |  | 7 Kg | 30 |  |
|  | 25 kg | 20 |  |
| Mortier de réparation anti corrosion |  | 5 Kg | 10 |  |
| Enduit de rebouchage type TOUPRET rouge |  | 5 Kg | 25 |  |
|  | 15 Kg | 25 |  |
| Enduit de rebouchage type TOUPRET- bleu |  | 5 Kg | 25 |  |
|  | 15 Kg | 25 |  |
| Enduit type murex |  | 5 Kg | 25 |  |
|  | 15 Kg | 25 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits** | **références** | **conditionnement** | **Quantité pour estimatif** | **Total HT €** |
| Feuille abrasif ponçage grain de 40 |  | unité | 25 |  |
| Feuille abrasif ponçage grain de 60 |  | unité | 25 |  |
| Feuille abrasif ponçage grain de 80 |  | unité | 25 |  |
| Feuille abrasif ponçage grain de 100 |  | unité | 25 |  |
| Papier cache 25 mm rouleau 50m |  | unité | 10 |  |
| Papier cache 50 mm rouleau 50m |  | unité | 10 |  |
| Bande à joint (150 ml) |  | unité | 2 |  |
| Bande à joint armé (30 ml) |  | unité | 2 |  |
| Mastic acrylique en cartouche (310 ml) |  | unité | 20 |  |
| Dissoucol (250 ml) |  | unité | 10 |  |
| Dissoucol (500 ml) |  | unité | 5 |  |
| **Outillage** | **références** | **conditionnement** | **Quantité pour estimatif** | **Total HT €** |
| Couteau à enduire type HYDE 50 mm |  | unité | 5 |  |
| Couteau à enduire type HYDE 76 mm |  | unité | 5 |  |
| Couteau à enduire type HYDE 102 mm |  | unité | 5 |  |
| Couteau à enduire type HYDE 152 mm |  | unité | 5 |  |
| Eponge naturelle taille 160/170 |  | unité | 10 |  |
| Brosse à épousseter soie |  | unité | 2 |  |
| Brosse à réchampir soie |  | unité | 2 |  |
| Brosse à réchampir acrylique N°2 |  | unité | 10 |  |
| Brosse à réchampir acrylique N°4 |  | unité | 10 |  |
| Brosse à réchampir acrylique N°6 |  | unité | 10 |  |
| Brosse à radiateur soie cuivre large 20 |  | unité | 5 |  |
| Brosse à radiateur soie cuivre large 30 |  | unité | 5 |  |
| Brosse à radiateur soie cuivre large 40 |  | unité | 5 |  |
| Brosse à radiateur soie cuivre large 60 |  | unité | 5 |  |
| Rouleau manchon façade largeur 180- poils 21 mm |  | unité | 10 |  |
| Rouleau manchon façade largeur 180- poils 18 mm |  | unité | 10 |  |
| Rouleau FINOR – manchon clip vis larg 180 anti gouttes – 12 mm |  | unité | 10 |  |
| Rouleau FINOR – manchon clip vis larg 180 anti gouttes usage peinture acrylique – 8 mm |  | unité | 15 |  |
| Petit rouleau (patte de lapin) taille 100 – poils de 4,5 mm |  | unité | 15 |  |
| Petit rouleau (patte de lapin) taille 100 – poils de 9 mm |  | unité | 15 |  |
| Monture clic large 180 |  | unité | 5 |  |
| Monture clic 110x430 mm |  | unité | 5 |  |
| Camion bac peinture 8L |  | unité | 5 |  |
| Camion bac peinture 14L |  | unité | 5 |  |
| Maroufleur plastique larg. 26 cm |  | unité | 5 |  |
| Cutter 18 mm |  | unité | 5 |  |
| Lames cutter 18 mm |  | unité | 10 |  |
| Grille métal larg. 180 mm |  | unité | 15 |  |
| Crochets S acier |  | unité | 5 |  |
|  |  | **TOTAL HT € :** | |  |
| **TVA € :** | |  |
| **TOTAL TTC € :** | |  |